

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Część 1**: laptopy/tablety 2 w 1 – 30 sztuk;

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Wymagana specyfikacja** |
| 1 | Komputer przenośny o konstrukcji 360 stopni |
| 2 | Ekran dotykowy 13,3 cali |
| 3 | Matryca: Full HD 1920 x 1080 IPS, jasność 400cd/m2, podświetlenie WLED, szkło Corning Gorilla 5 |
| 4 | Procesor: 6 rdzeniowy Intel i-5 lub AMD Ryzen 5 |
| 5 | Pamięć RAM: zainstalowane 8GB, DDR4-3200, 2 gniazda pamięci, jeden slot wolny, z możliwościa rozbudowy do 16 GB, |
| 6 | Karta graficzna: co najmniej 8GB pamięci podręcznej |
| 7 | Dysk SSD: co najmniej 256GB |
| 8 | Interfejsy: co najmniej 1 port HDMI 1.4b, 2 porty USB 3.1 Gen 1 z funkcją ładowania, 1 port USB-C SuperSpeed (zasilanie przez USB, DisplayPort), combo jack (słuchawki/mikrofon ) |
| 9 | Czytnik kart pamięci: karty SD, SDHC, SDXC |
| 10 | Wbudowana kamera: 720p z zintegrowaną fizyczną przesłoną  |
| 11 | Dźwięk: HD, wbudowane 2 głośniki stereo |
| 12 | Klawiatura podświetlana, odporna na zalanie w polskiej wersji językowej |
| 13 | Górna osłona i panel klawiatury wykonane z anodyzowanego aluminium. |
| 14 | Komunikacja Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax, Miracast, funkcja dual stream |
| 15 | Czas pracy akumulatora – co najmniej 17 godzin |
| 16 | Waga nie więcej niż 1,45 kg |
| 17 | Akcesoria – zewnętrzny zasilacz AC 45W, mysz przewodowa,  |
| 18 | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie może być sprzętem powystawowym ani odnowionym. |
| 19 | Oprogramowanie systemowe zgodne z oferowanym urzadzeniem: Licencja na system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej. Dostarczony system musi zostać dostarczony wraz etykietą Certyfikatu Autentyczności CoA albo z etykietą oryginalnego produktu Microsoft (GML). Nie dopuszcza się dostarczenia systemu operacyjnego bez wymaganych atrybutów autentyczności. Nie dopuszcza się również dostarczenia Autonomicznych Certyfikatów Autentyczności nie powiązanych z oprogramowaniem |
| 20 | Gwarancja producenta w miejscu instalacji, co najmniej 12 miesięcy  |